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Charakteristika záměru

Výchozí situace 

Jedná se o území situováno v nivě řeky Moravy v  k.ú. Veselí nad Moravou, ve kterém byly prováděny někdejší těžby štěrkopísku. Břehy štěrkoviště jsou podemleté a mají tendenci se sesouvat. Předmětem projektu je tedy zpevnění a ozelenění břehů vodní nádrže, což zabrání dalším případným sesuvům půdy. Dále bude provedena výsadba aleje podél hráze štěrkoviště.
Zdůvodnění a cíle projektu
Jedná se o III. etapu realizace projektu biocentra. „Lokální biocentrum Štěrkoviště Veselí nad Moravou. Realizací tohoto projektu dojde k dokončení ozelenění břehů štěrkoviště 
Záměrem návaznosti na již zmíněný projekt je zvýšení funkčnosti lokální biocentra a vytvoření velkého uceleného prvku, který bude plnit vedle prioritní funkce přírodní, též funkci estetickou a rekreační.  
Cílem projektu je 

· Zvýšit funkčnost lokálního biocentra

· Posílit rekreační, vycházkovou a odpočinkovou funkci krajiny

· Zvýšit biodiverzitu území

· Obnova kvalitativně cenného i esteticky hodnotného segmentu nivní krajiny 

Majetkoprávní vztahy 

Lokalizace a upřesňující údaje o pozemcích
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

	Vlastnické práva
	Číslo LV
	Číslo parcely
	Výměra plochy m2
	Druh pozemku

	Bohuslav Vávra
	3146
	2122
	5 000
	Vodní plocha

	Bohuslav Vávra
	3146
	2120
	4 323
	Vodní plocha

	Lachoutová Marie ½
Selucká Světla 1/2
	2794
	2119
	3 636
	Vodní plocha

	J. Sukup, s.r.o.
	3496
	2118
	5 152
	Vodní plocha

	J. Sukup, s.r.o.
	3496
	2117
	3 749
	Vodní plocha

	J. Sukup, s.r.o.
	3496
	2116
	4 001
	Vodní plocha

	J. Sukup, s.r.o. 2/3 
Jaroslav Krejčí 1/3 
	3638
	2115
	1 874
	Vodní plocha

	J. Sukup, s.r.o. 2/3 
Jaroslav Krejčí 1/3 
	3638
	2114
	1 875
	Vodní plocha

	J. Sukup, s.r.o.
	3496
	2112
	11 576
	Vodní plocha

	Veselí nad Moravou
	10001
	2930
	1 494
	Ostatní plocha

	ZD VESELAN
	1299
	1844
	2 451
	Trvalý travní porost 

	Veselí nad Moravou
	10001
	2800
	2 820
	Ostatní plocha

	Jiří Šišpera
	3002
	2158
	563
	Ostatní plocha

	Vítězslav Sukup
	872
	2159
	872
	Ostatní plocha


Výsadby

Výsadby budou provedeny výhradně regionálně původními dřevinami. Přednostně budou použity sazenice dřevin z místních školek, ve kterých se pěstuje místní sadební materiál. V případě nedostatku tohoto sadebního materiálu bude postupováno dle pokynů Vyhlášky č. 139/2004 Sb o používání sadebního materiálu. 
Stromy: obalované sazenice, výška 120 cm, budou použity následující druhy stromů: 

dub letní (Quercus robur), habr obecný (Carpinus betulus), javor babyka (Acer campestre), topol bílý (Populs alba), topol černý (Populus nigra), topol osika (Populus tremula)
Keřové vrby: obalované sazenice, výška 30 – 60 cm, budou použity následující druhy keřových vrb 
vrba nachová (Salix purpurea), vrba košíkářská (Salix viminalis), vrba popelavá (Salix cinerea), vrba trojmužná (Salix triandra) 
Keře: obalované sazenice, výška 40 cm +, budou použity následující druhy keřů:
ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), svída krvavá (Cornus sanquinea), brslen evropský (Eunonymus europaeus), kalina obecná (Viburnum opulus).

Oplocení

Veškeré realizované výsadby musí být ochráněny proti poškození zvěří (zajíc, srnec). Ochrana bude provedena dvěma způsoby a to jak individuální ochranou tak i oplocením pletivem o výšce 160 cm s velikostí ok 5 x 5 cm. Pletivo bude upevněno na dřevěných kůlech, každý čtvrtý kůl bude zavětrován a pletivo přibito v každém poli k zemi. Kůly budou řezané a impregnované. Součástí oplocení budou přelezy. Pravidelně bude prováděna kontrola funkčnosti oplocení. Předpokládaná životnost oplocení je cca 10 let.  

Předpoklady a rizika

· Pravidelně musí být prováděna kontrola funkčnosti oplocení, jehož předpokládaná životnost je cca 10 let. 

· V případě úhynu některých sazenic provádět průběžné doplnění. 

· Do doby zapojení vegetace provádět údržbu travního porostu sečením.  

· V případě sucha musí být prováděna zálivka vysazených stromků minimálně 2 roky od provedení výsadby.

Vazba na realizovaná opatření: 

„Lokální biocentrum Štěrkoviště Veselí nad Moravou“
Vazba na strategické dokumenty:

Územní plán města – lokální biocentrum Štěrkoviště – Veselí nad Moravou na ploše 43,85 ha

Investiční záměr města vypracovaný firmou Arvita P spol. s.r.o. v souvislosti s vydáním rozhodnutí pozemkového úřadu o komplexních pozemkových úpravách.

Indikátory: 

Celkový počet zakládaných prvků ÚSES  - 1 

Celková plocha zakládaných prvků ÚSES -  9 082 m2 

Celková délka zakládaných liniových prvků ÚSES -  0 km

Popis činností:

Z důvodu lepší přehlednosti je projekt rozdělen na úseky A -  D (viz přiložený mapový zákres)
ÚSEK A - plocha 2 451m2
Projekt počítá s přípravou na části této plochy orbou a vláčením. Plocha bude oplocena po obvodu lesnickým pletivem - 325 m. Součástí oplocenky budou 2 přelezy. 
Dále bude provedena výsadba stromů - dub letní (Quercus robur) 50 ks , habr obecný (Carpinus betulus) 20 ks, javor babyka (Acer campestre) 10 ks. Při výsadbě stromů bude provedena aplikace půdního kondicionéru Terracottem (100g/sazenice). Dále bude provedena zálivka (10l/sazenice). U všech vysázených stromů dojde bezprostředně po výsadbě k instalaci kůlů a jejich upevnění 2 textilními úvazky. Následně bude u sazenic provedeno rozprostření dřevní štěpky.

Na západní straně bude vysázen 3 m široký lem keřů o celkové délce 139 m, budou zde vysazovány ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare)108 ks, svída krvavá (Cornus sanquinea ) 108 ks, brslen evropský (Eunonymus europaeus) 108 ks, kalina obecná (Viburnum opulus) 108 ks. Při výsadbě keřů bude provedena zálivka (5l/sazenice). Celý pás keřů bude následně zamulčován dřevní štěpkou.

ÚSEK B - plocha 2 820 m2
Projekt počítá s přípravou na části této plochy orbou a vláčením. Dále zde bude provedena výsadba aleje z dřevin tvrdého luhu: dub letní (Quercus robur) 25 ks , habr obecný (Carpinus betulus) 21 ks, javor babyka (Acer campestre) 15 ks
Při výsadbě bude ke kořenům aplikován půdní kondicionér Terracottem (100g/sazenice) a bude zároveň provedena i zálivka (10l/sazenice). U vysázených stromů dojde bezprostředně po výsadbě k instalaci kůlů a jejich upevnění 2 textilními úvazky. Následně bude u sazenic provedeno rozprostření dřevní štěpky. Stromy budou chráněny před okusem individuálními drátěnými ochranami.
ÚSEK C – 2 376 plocha m2
Projekt počítá se sražením kolmých břehů do sklonu dle terénních podmínek, dále bude ve spodní části provedeno zpevnění dubovými kůly. Na p.č. 2930 nad oplocenkou bude zachována kontinuita komunikace pro pěší o šířce 2 m. Dále budou provedeny samotné výsadby stromů a keřových vrb.
Při výsadbě stromů bude provedena aplikace půdního kondicionéru Terracottem (100g/sazenice). Dále bude provedena zálivka (10l/sazenice). U všech vysázených stromů dojde bezprostředně po výsadbě k instalaci kůlů a jejich upevnění 2 textilními úvazky. Následně bude u sazenic provedeno rozprostření dřevní štěpky.  Při výsadbě bude provedena zálivka 5l/sazenice. Výsadby budou chráněny před okusem zvěří individuálními drátěnými ochranami. Umístění výsadeb je patrné z přiloženého mapového zákresu.
ÚSEK D - plocha 1 435 m2

Na této ploše dojde k odstranění ruderální porostu. Plocha bude oplocena po obvodu lesnickým pletivem - 278 m. Dále bude provedena výsadba - dub letní 76 ks. Při výsadbě bude provedena aplikace půdního kondicionéru Terracottem (100g/sazenice). Dále bude provedena zálivka (10l/sazenice). U všech vysázených stromů dojde bezprostředně po výsadbě k instalaci kůlů a jejich upevnění 2 textilními úvazky. Následně bude u sazenic provedeno rozprostření dřevní štěpky.

Všechny plochy musí být před zahájením prací geodeticky zaměřeny.  Úseky A, B, D budou zaměřeny po celém obvodu. V úseku C bude zaměřena pouze vzdálenější strana břehu v délce 327 m.

Celkem geodetické zaměření: 1885 m

ÚSEK A.)    (p.č.1844)
Záměr:
Vytvoření porostu ze dřevin tvrdého luhu, z vnější strany ohraničeného keřovým lemem.
Příprava plochy: 

Orba 2 451 m2
Vláčení 2 451 m2
Oplocení: 

· Čtyřhranné pletivo s oky 5 x 5 cm, výšky 160 cm na dřevěných sloupcích, na každém čtvrtém sloupku zavětrování, pletivo přibito v každém poli k zemi. Sloupky z tvrdého dřeva, řezané, rozměry 10 x 10 x 250, spodní část impregnovaná. 2 oplocenky – viz. nákres.
· Součástí oplocení budou 2 přelezy 
· Celková délka pletiva: 325 m 

· Počet sloupků: 106  ks

Navržené druhy stromů: 
dub letní (Quercus robur) 50 ks , habr obecný (Carpinus betulus) 20 ks, javor babyka (Acer campestre) 10 ks
sazenice: obalované, výška od 120 cm 

počet: celkem 80 ks
spon: 5x5 m, šachovnicovitý
ukotvení: 1 kůl strouhaný + textilní úvazek – tj. 80 ks
hnojení: půdní kondicionér Terracottem (100g/sazenice) 8,0 kg
mulčování: dřevní štěpka, výška 5 cm, 40 x 40 cm, (celkem: plocha 12,80 m2, materiál:  0,640 m3)
zálivka:  10 l/sazenici -  800 l
Navržené druhy keřů: 

Ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare)108 ks, svída krvavá (Cornus sanquinea ) 108 ks, brslen evropský (Eunonymus europaeus) 108 ks, kalina obecná (Viburnum opulus) 108 ks.

sazenice: obalované, výška od 40cm + 

počty: celkem 432 ks
spon: 1 x 1 m, 3 řady, šachovnicovitě
smíšení: po cca 50 ks
umístění: západní strana

mulčování: dřevní štěpka, 3 m široký pás, výška 5 cm: plocha 432 m2, materiál:  21,6 m3
zálivka:  5 l/sazenici, tj. 2160 l
Následná péče: 

První rok po výsadbě 

-     sečení 2x během vegetačního období 4 012 m2 (celá plocha mimo zamulčované)

· zálivka ruční 1 x  - celkem 2960 l

· doplnění výsadeb 10% 

· kontrola a oprava oplocení 16 hod
Druhý rok po výsadbě  .      

-     sečení 2x během vegetačního období 4 012 m2 (celá plocha mimo zamulčované)

· zálivka ruční 1 x  - celkem 2 960 l

· kontrola a oprava oplocení 16 hod

ÚSEK B.)   (p.č. 2800)
Záměr:
Vytvoření aleje z dřevin tvrdého luhu.

Příprava plochy: 
Orba  2 820 m2
Vláčení 2 820 m2
Navržené druhy stromů: 
dub letní (Quercus robur) 25 ks , habr obecný (Carpinus betulus) 21 ks, javor babyka (Acer campestre) 15 ks
sazenice: obalované, výška od 120 cm 

počet: celkem 61 ks
spon: 8 m, 1 řada
ukotvení: 1 kůl strouhaný + textilní úvazek – tj. 61 ks
hnojení: půdní kondicionér Terracottem (100g/sazenice) 6,1 kg
mulčování: dřevní štěpka, výška 5 cm uvnitř individuální ochrany – á 0,43 m2, (celkem: plocha 26,23 m2, materiál:  1,312 m3)
individuální ochrana: 3 kůly o sponu 1 m z tvrdého dřeva, spodní část impregnovaná, pletivo čtyřhranné s oky 5 x 5 cm, výšky 160 cm, tj. ke každému stromku 3 kůly a 3 m pletiva

zálivka:  10 l/sazenici -  610 l
Následná péče: 

První rok po výsadbě 

-     sečení 2x během vegetačního období 5 588 m2 (celá plocha mimo individuálních ochran)
· zálivka ruční 1 x  - celkem 610 l
· doplnění výsadeb 10% 

· kontrola a oprava individuálních ochran 8 hod

Druhý rok po výsadbě  .      

-     sečení 2x během vegetačního období 5 588 m2 (celá plocha mimo individuálních ochran)
· zálivka ruční 1 x  - celkem 610 l

· kontrola a oprava individuálních ochran 8 hod

ÚSEK C.)   (p.č. 2122,2120,2119,2118,2117,2116,2115,2114,,2112,2930)
Záměr:
Stabilizace erodovaných břehů jejich sražením a zpevněním dubovými kůly ve spodní straně. Ozelenění takto sražených břehů. Ve spodní části pomocí stromových a keřových vrb, ve střední části různými druhy topolů, v horní části dřevinami tvrdého luhu. Ozelenění bude chráněno oplocenkami. 
Příprava plochy: 
Srážení kolmých břehů do sklonu 1:3 – 1:5 dle terénních podmínek Na p.č. 2930 nad oplocenkou bude zachována kontinuita komunikace pro pěší o šířce 2 m.
Zpevnění spodní hrany břehu kůly. Kůly dubové výšky 2 m, průměr kůlů 15 – 25 cm, mezery mezi kůly cca 15 cm, kůly budou zaraženy cca z ½  do země. Celková délka zpevnění – 294 m.  Provedení tohoto  opatření  navrhl stavební projektan Ing. Karel Vaštík, který zpracoval i položkový rozpočet na úpravy terénu.
Navržené druhy stromů horní hrana svahu:
dub letní (Quercus robur) 40 ks , habr obecný (Carpinus betulus) 15 ks, javor babyka (Acer campestre) 10 ks
sazenice: obalované, výška od 120 cm 

počet: celkem 65 ks
spon:, nepravidelný, volně po ploše
ukotvení: 1 kůl strouhaný + textilní úvazek – tj. 65 ks
hnojení: půdní kondicionér Terracottem (100g/sazenice) 6,5 kg
individuální ochrana: 3 kůly o sponu 1 m z tvrdého dřeva, spodní část impregnovaná, pletivo čtyřhranné s oky 5 x 5 cm, výšky 160 cm, tj. ke každému stromku 3 kůly a 3 m pletiva

mulčování: dřevní štěpka, výška 5 cm uvnitř individuální ochrany – á 0,43 m2, (celkem: plocha 27,95 m2, materiál:  1,398 m3)
zálivka:  10 l/sazenici -  650 l

Navržené druhy stromů střed svahu:

topol bílý (Populs alba)18 ks, topol černý (Populus nigra) 18 ks, topol osika (Populus tremula) 18 ks
 sazenice: obalované, výška od 120 cm 
počet: celkem 54 ks
spon: nepravidelný, volně po ploše
ukotvení: 1 kůl strouhaný + textilní úvazek – tj. 54 ks
hnojení: půdní kondicionér Terracottem (100g/sazenice) 5,4 kg
individuální ochrana: 3 kůly o sponu 1 m z tvrdého dřeva, spodní část impregnovaná, pletivo čtyřhranné s oky 5 x 5 cm, výšky 160 cm, tj. ke každému stromku 3 kůly a 3 m pletiva

mulčování: dřevní štěpka, výška 5 cm uvnitř individuální ochrany – á 0,43 m2, (celkem: plocha 23,22 m2, materiál:  1,161 m3)
zálivka:  10 l/sazenici -  540 l

Navržené druhy stromových a keřových vrb, spodní strana svahu:
vrba nachová (Salix purpurea) 25 ks, vrba košíkářská (Salix viminalis) 25 ks, vrba popelavá (Salix cinerea) 25 ks, vrba trojmužná (Salix triandra) 30 ks
sazenice: obalované, výška od 30 cm 
počet: celkem 105 ks
spon: 1 – 3 m, nepravidelný, na cca patnácti místech bude šestimetrová mezera, cílem je vytvoření nepravidelných skupin vrb
individuální ochrana: drátěná do 150 cm, celkem 105 ks
zálivka:  5 l/sazenici -  525 l

Následná péče:  
První rok po výsadbě 

-     sečení 2x během vegetačního období 5 193 m2 (celá plocha mimo zamulčované)

· zálivka ruční 1 x  - celkem 1 715 l

· doplnění výsadeb 10% 

· kontrola a oprava individuálních ochran 8 hod

Druhý rok po výsadbě  .      

-     sečení 2x během vegetačního období 5 193 m2 (celá plocha mimo zamulčované)

· zálivka ruční 1 x  - celkem 1 715 l

· kontrola a oprava individuálních ochran 8 hod

ÚSEK D.)    (p.č.2158, 2159)
Příprava plochy

Odstranění ruderálního porostu 1 435 m2

Oplocení

· Čtyřhranné pletivo s oky 5 x 5 cm, výšky 160 cm na dřevěných sloupcích, na každém čtvrtém sloupku zavětrování, pletivo přibito v každém poli k zemi. Sloupky z tvrdého dřeva, řezané, rozměry 10 x 10 x 250, spodní část impregnovaná.

· Součástí oplocení budou 2 přelezy

· Celková délka pletiva: 278 m 

· Počet sloupků: 92 ks

Navržené druhy stromů: dub letní (Quercus robur) 

sazenice: obalované, výška od 120 cm 

počty: celkem 76 ks
spon: 3 řady, vzdálenost v řadě 5 m šachovnicovitý (viz nákres)
ukotvení: 1 kůl strouhaný + textilní úvazek – tj. 76 ks

hnojení: půdní kondicionér Terracottem (100g/sazenice) 7,6 kg
mulčování: dřevní štěpka, výška 5 cm, 40 x 40 cm, (celkem: plocha 12,16 m2, materiál:  0,608 m3)

zálivka:  10 l/sazenici -  760 l
Následná péče: 

První rok po výsadbě 

-     sečení 2x během vegetačního období 2 846 m2 (celá plocha mimo zamulčované)

· zálivka ruční 1 x  - celkem 760 l

· doplnění výsadeb 10% 

· kontrola a oprava oplocení 16 hod

Druhý rok po výsadbě  .      

-     sečení 2x během vegetačního období 2 846 m2 (celá plocha mimo zamulčované)

· zálivka ruční 1 x  - celkem 760 l

· kontrola a oprava oplocení 16 hod

Ve Strážnici, dne 4. 7. 2013                     
Ing. Petr Kvapil
